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	1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
	1. OBJECTIVE AND FIELD OF APPLICATION

	
	

	Esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.
	This standard establishes the general guidelines and recommendations for sampling the discharges of wastewaters for the purpose of determining their physical and chemical characteristics, requiring observance of the details indicated in the standards of the corresponding test methods. 

	
	

	2. DEFINICIONES
	2. DEFINITIONS

	
	

	2.1 Agua residual
	2.1 Wastewater

	
	

	Es el líquido de composición variada proveniente de usos municipal, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de cualquier otra índole, ya sea pública o privada y que por tal motivo haya sufrido degradación o alteración en su calidad original.
	Is the liquid of varied composition originating from municipal, industrial, commercial, agricultural, livestock uses or any other use, whether public or private that for this reason has suffered degradation or alteration in its original quality. 

	
	

	2.2 Canal abierto
	2.2 Open canal

	
	

	Cualquier conducto en el cual el agua fluye presentando una superficie libre. 
	Any conduit in which water flows presenting a free surface. 

	
	

	2.3 Colector
	2.3 Collector

	Es un conducto abierto o cerrado que recibe las aportaciones de agua de otros conductos. 
	Is an open or closed conduit that receives the contributions of water from other conduits. 

	
	

	2.4 Descarga
	2.4 Discharge

	Es el conjunto de aguas residuales que se vierten o disponen en algún cuerpo receptor. 
	Is the combination of wastewaters that are poured or disposed of in any recipient body. 

	
	

	2.5 Muestra simple
	2.5 Simple sample

	Es aquella muestra individual tomada en un corto período de forma tal que el tiempo empleado en su extracción sea el transcurrido para obtener el volumen necesario.
	Is that individual sample taken in a short period in such a way that the time employed in its extraction has passed for obtaining the necessary volume. 

	
	

	2.6 Muestra compuesta
	2.6 Compound sample

	
	

	Es la que resulta del mezclado de varias muestras simples.
	Is that which results from the mixture of several simple samples

	 
	

	3. APARATOS Y EQUIPO
	3. DEVICES AND EQUIPMENT

	
	

	3.1 Recipientes para el transporte y conservación de las muestras
	3.1 Containers for the transport and conservation of the samples

	
	

	Los recipientes para las muestras deben ser de materiales inertes al contenido de las aguas residuales. Se recomiendan los recipientes de polietileno o vidrio.
	The containers for the samples must be of materials inert to the contents of the wastewaters. Containers of polyethylene or glass are recommended. 

	
	

	Las tapas deben proporcionar un cierre hermético en los recipientes y se recomienda que sean de material afín al del recipiente.
	The tops must provide hermetic seals on the containers and it is recommended that they be of material similar to the container. 

	
	

	Se recomienda que los recipientes tengan una capacidad mínima de 2 dm3 (litros). 
	It is recommended that the containers have a minimum capacity of 2 dm3 (liters). 

	
	

	3.2 Muestreadores automáticos
	3.2 Automatic Sampling devices

	Se permite su empleo siempre y cuando se operen de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo muestreador dándoles el correcto y adecuado mantenimiento, asegurándose de obtener muestras representativas de las aguas residuales.
	Their employment is permitted provided that they operate according to the sampling equipment manufacturer’s instructions giving it correct and adequate maintenance, in order to assure the obtaining of representative samples of wastewaters. 

	
	

	3.3 Válvulas y accesorios
	3.3 Valves and accessories

	
	

	Cada toma de muestreo debe tener una válvula de cierre que permita el paso libre de las aguas residuales y de los materiales que puedan contener y proporcionar el cierre hermético de la toma. Esta válvula y los accesorios necesarios para su instalación, deben ser de materiales similares a los de las tomas y/o los conductos en que éstas se instalen.
	Each outlet for sampling must have a shutoff valve that permits the free passage of the wastewaters and the materials that they can contain and provide the hermetic sealing of the outlet. This valve and the accessories necessary for their installation must be of materials similar to those of the outlets and/or the conduits in which they are installed. 

	
	

	3.4 Hielera o refrigerador
	3.4 Icebox or refrigerator

	
	

	3.5 Material común de laboratorio
	3.5 Material common to the laboratory

	
	

	4. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
	4. IDENTIFICATION OF THE SAMPLES

	
	

	4.1 Se deben tomar las precauciones necesarias para que en cualquier momento sea posible identificar las muestras. Se deben emplear etiquetas pegadas o colgadas, o numerar los frascos anotándose la información en una hoja de registro. Estas etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información.
	4.1 The necessary precautions must be taken so that at any time it is possible to identify the samples. Labels adhered or attached must be employed, or the glass containers be numbered noting the information in a record sheet. These labels must contain as a minimum the following information. 

	
	

	a) Identificación de la descarga. 
	b) Identification of the discharge. 

	c) Número de muestra.
	d) Number of sample.

	e) Fecha y hora de muestreo.
	f) Date and time of sampling.

	g) Punto de muestreo.
	h) Point of sampling.

	i) Temperatura de la muestra.
	j) Temperature of the sample.

	k) Profundidad de muestreo.
	l) Depth of the simple.

	
	

	Nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo. 
	Name and signature of the person that performed the sampling. 


	4.2 Hoja de registro
	4.2 Record sheet.

	
	

	4.2.1 Se debe llevar una hoja de registro con la información que permita identificar el origen de la muestra y todos los datos que en un momento dado permitan repetir el muestreo.
	4.2.1 A record sheet must be maintained with the information that permits identifying the origin of the sample and all the data that at any given moment permits repeating the sampling. 

	
	

	4.2.2 Se recomienda que la hoja de registro contenga la siguiente información: 
	4.2.2 It is recommended that the record sheet contains the following information: 



	a) Los datos citados en el inciso 4.1.
	a) The data mentioned in clause 4.1.

	
	

	b) Resultados de pruebas de campo practicadas en la descarga muestreada.
	b) Results of field tests performed in the sampled discharge. 

	
	

	c) Cuando proceda, el gasto o flujo de la descarga de aguas residuales que se muestreo.
	c) When applicable, the quantity or flow of the discharge of wastewaters that are sampled. 

	
	

	d) Descripción detallada del punto de muestreo de manera que cualquier persona pueda tomar otras muestras en el mismo lugar.
	d) Description detailed at the sampling point in a way that any person can take other samples in the same place. 

	
	

	e) Descripción cualitativa del olor y el color de las aguas residuales muestreadas. 
	e) Qualitative description of the odor and the color of the wastewaters sampled. 


	5. PROCEDIMIENTO
	5. PROCEDURE

	
	

	5.1 Cualquiera que sea el método de muestreo específico que se aplique a cada caso, debe cumplir los siguientes requisitos.
	5.1 Whatever the specific sampling method that is applied in each case, it must comply with the following requirements. 

	
	

	5.1.1 Las muestras deben ser representativas de las condiciones que existan en el punto y hora de muestreo y tener el volumen suficiente para efectuar en él las determinaciones correspondientes.
	5.1.1 The samples must be representative of the conditions that exist in the point and time of sampling and have sufficient volume for performing the corresponding determinations. 

	
	

	5.1.2 Las muestras deben representar lo mejor posible las características del efluente total que se descarga por el conducto que se muestrea.
	5.1.2 The samples must represent the best possible characteristics of the total effluent that is discharged through the conduit that is sampled. 

	
	

	5.1.3 Al efectuarse el muestreo, deben anotarse los datos según los incisos 4.1 y 4.2.2.
	5.1.3 When performing the sampling, the data must be noted according to clauses 4.1 and 4.2.2.

	
	

	5.2 Muestreo en tomas
	5.2 Sampling in outlets

	
	

	5.2.1 Se recomienda, se instalen tomas en conductos a presión o en conductos que permitan el fácil acceso para muestrear a cielo abierto con el objeto de caracterizar debidamente las aguas residuales.
	5.2.1 It is recommended to install outlets in conduits under pressure or in conduits that permit the easy access for sampling in open air for the purpose of characterizing duly the wastewaters. 

	 
	

	Las tomas deben tener un diámetro adecuado para muestrear correctamente las aguas residuales en función de los materiales que puedan contener, deben ser de la menor longitud posible, y procurar situarlas de tal manera que las muestras sean representativas de la descarga.
	The outlets must have a diameter adequate for sampling correctly the wastewaters depending on the materials that may contain; they must be of the shortest length possible, and be situated in a way that the samples are representative of the discharge. 

	
	

	Se recomienda el uso de materiales similares a los del conducto, de acero al carbón o de acero inoxidable.
	The use of materials similar to those of the conduit is recommended, of carbon steel or stainless steel. 

	
	

	5.2.2 Se deja fluir un volumen aproximadamente igual a 10 veces el volumen de la muestra y a continuación se llena el recipiente de muestreo.
	5.2.2 A Volume approximately equal to 10 times the volume of the sample is allowed to flow and then the sampling container is filled.

	
	

	5.3 Muestreo en descargas libres
	5.3 Sampling in free discharges

	
	

	5.3.1 Cuando las aguas residuales fluyan libremente en forma de chorro, debe emplearse el siguiente procedimiento.
	5.3.1 When the wastewaters flow freely in a spurt, the following procedure must be employed. 

	
	

	5.3.1.1 El recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces antes de efectuar el muestreo.
	5.3.1.1 The sampling container must be rinsed repeated times before performing the sampling. 

	
	

	5.3.1.2 Se introduce el recipiente muestreador en la descarga o de ser posible, se toma directamente la muestra en su recipiente.
	5.3.1.2 The sampling container is introduced in the discharge or when possible, the sample is taken directly in its container.  

	
	

	5.3.1.3 La muestra se transfiere del recipiente muestreador al recipiente para la muestra cuidando de que ésta siga siendo representativa.
	5.3.1.3 The sample is transferred from the sampling container to the container for the sample taking care that it continues to be representative.

	
	

	5.4 Muestreo en canales y colectores
	5.4 Sampling in canals and collectors

	
	

	5.4.1 Se recomienda tomar las muestras en el centro del canal o colector de preferencia en lugares donde el flujo sea turbulento a fin de asegurar un buen mezclado.
	5.4.1 It is recommended to take the samples in the center of the canal or collector preferably in places where the flow is turbulent for the purpose of assuring a good mixture. 

	
	

	5.4.1.1 Si se va a evaluar contenido de grasas y aceites se deben tomar porciones, a diferentes profundidades, cuando no haya mucha turbulencia para asegurar una mayor representatividad.
	5.4.1.1 If the contents of greases and oils are going to be evaluated, portions must be taken at different depths when there is not a lot of turbulence for assuring a greater representation. 

	
	

	5.4.2 El recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces con el agua por muestrear antes de efectuar el muestreo.
	5.4.2 The sampling container must be rinsed repeated times with the sampling water before performing the sampling. 

	
	

	5.4.3 El recipiente muestreador, atado con una cuerda y sostenido con la mano de preferencia enguantada, se introduce en el agua residual completamente y se extrae la muestra.
	5.4.3 The sampling container, tied with a cord and sustained with the hand preferably with gloves, is introduced in the wastewater completely and the sample is extracted. 

	
	

	5.4.4 Si la muestra se transfiere de recipiente, se debe cuidar que ésta siga siendo representativa.
	5.4.4 If the sample is transferred from the container, care must be taken that it continues to be representative.

	 
	

	5.5 Cierre de los recipientes de muestreo
	5.5 Close the sampling containers

	
	

	Las tapas o cierres de los recipientes deben fijarse de tal forma que se evite el derrame de la muestra.
	The tops or closures of the containers must be secured in a way that the spilling of the sample is avoided. 

	
	

	5.6 Obtención de muestras compuestas
	5.6 Obtaining compound samples

	
	

	5.6.1 Se recomienda que las muestras sean compuestas (ver inciso 2.6), para que representen el promedio de las variaciones de los contaminantes. El procedimiento para la obtención de dichas muestras es el siguiente:
	5.6.1 It is recommended that the samples be composed (see clause 2.6) so that they represent the average of the variations of the contaminants. The procedure for the obtaining of said samples is the following: 

	
	

	5.6.1.1 Las muestras compuestas se obtienen mezclando muestras simples en volúmenes proporcionales al gasto o flujo de descarga medido en el sitio y momento del muestreo.
	5.6.1.1 The compound sample is obtained mixing simple samples in volumes proportionate to the passage or flow of discharge measured in the site and moment of sampling. 

	
	

	5.6.1.2 El intervalo entre la toma de cada muestra simple para integrar la muestra compuesta, debe ser el suficiente para determinar la variación de los contaminantes del agua residual.
	5.6.1.2 The interval between the taking of each simple sample for integrating the compound sample must be sufficient for determining the variation of the contaminants of wastewaters. 

	
	

	5.6.1.3 Las muestras compuestas se deben tomar de tal manera que cubran las variaciones de las descargas durante 24 horas como mínimo.
	5.6.1.3 The compound samples must be taken in a way that they cover the variations of the discharges during 24 hours as a minimum. 

	
	

	5.7 Preservación de las muestras
	5.7 Preservation of the samples

	
	

	Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba.
	Only the preservatives indicated in the Test Method Standards are permitted to be added. 

	
	

	5.8 Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 277K (4°C).
	5.8 To preserve the sample during the transport by means of an ice bath and refrigerated the samples at a temperature of 277k (4ºC). 

	
	

	5.9 Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días. 
	5.9 It is recommended that the interval of time between the extraction of the sample and its analysis is the least possible and does not exceed three days. 


	6. APENDICE
	6. APPENDIX

	
	

	6.1 Observaciones
	6.1 Observations

	
	

	6.1.1 Es muy importante tomar las debidas precauciones de seguridad y de higiene en el muestreo en función del tipo de aguas residuales que estén muestreando. 

	6.1.1 It is very important to take all due health and safety precautions in the sampling depending on the type of wastewaters that are being sampled. 
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	8 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 
	8. CONCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS
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	This Standard does not coincide with any other for the non-existence of an international Standard. 
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